|  |
| --- |
| ***Глубина промерзания грунтов в южной части Дальневосточного региона вне зоны вечной мерзлоты*** |
| Наименованиепунктов | Глубина промерзания грунтов по изотерме 0 оС, см | То же поизотерме–1 оС подоголеннойповерх- ностью  | Расчет-наязимняятемпера-туравоздуха,оС | Сумма средне-месячных отрица-тельныхтемператур,оС | Высота пунктов над уров-немморя, м |
| подслоемснега | подоголеннойповерх-ностью | на боло-тах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Приморский край*** |
| *Восточное побережье* |
| Агзу | 117 | 186 | – | 198 | -32 | – | 160 |
| Кхуцин | 110 | 142 | 34 | 159 | -22 | – | 30 |
| Дальнегорск | 120 | 134 | 33 | 146 | -21 | 36,3 | 27 |
| Ольга (бухта) | 136 | 136 | 34 | 144 | -21 | 37 | 7 |
| Находка (бухта) | 132 | 132 | 28 | 141 | -20 | 35,5 | 123 |
| ***Транссибирская магистраль*** |
| Дальнереченск | 129 | 184 | – | 199 | -32 | 73,2 | 27 |
| Шмаковка | 128 | 184 | 84 | 193 | -32 | – | 112 |
| Турий рог | 141 | 179 | 89 | 185 | -30 | 63,3 | 89 |
| Спасск-Дальний | 121 | 174 | 84 | 178 | -31 | 58,1 | 108 |
| Уссурийск | 147 | 169 | 79 | 179 | -32 | 62,3 | 28 |
| Владивосток | 141 | 141 | 37 | 150 | -24 | 40,5 | 29 |
| Посьет | 119 | 119 | 28 | 112 | -20 | 30,9 | 42 |

Примечания: **1.** В табл. 1.4 даны глубины промерзания грунтов на площадках, с оголенной от снега поверхностью, но сохранившимся травяным покровом, с учетом макрорельефа; абсолютная высота площадок отличается от средней для данного пункта не более чем на ± 50 м; площадки расположены на равнине или на соответствующих им по количеству получаемого тепла уклонах сопок, они не подвергаются затенению и обогреву от отапливаемых сооружений; грунты площадок глинистые или мелкопесчаные в состоянии остаточного разрыхления с влажностью в зимнее время года не более 25%. **2.** В графе 2 дается глубина промерзания грунтов под снежным покровом средней высоты (для прокладки магистральных трубопроводов), соответствующей данному пункту. **3.** Если местные условия отличаются от описанных в п. 1, 2, необходимо к табличным глубинам промерзания или к принятым по карте [32] применять поправки или поправочные коэффициенты, приведенные в табл. 1.5 и ниже.

